**Załącznik nr 1C**

**PARAMETRY OCENIANE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr /Warunek**  | **Zakres****punktów** | **Wartość****oferowana- opisać\*** |
| **1** | Moduł ISE stanowi integralną część analizatora. Wydajność min. 100 testów na godzinę. | **TAK- 10 pkt.**NIE - **0** pkt. |  |
| **2** | Elektrody ( Na, K, Cl) – bezobsługowe, pomiar techniką potencjometrii bezpośredniej | **TAK- 10pkt.**NIE - **0** pkt. |  |
| **3** | Zużycie wody:- poniżej 2 litrów na godzinę pracy analizatora- powyżej 2 litrów na godzinę pracy analizatora  | **Poniżej 2 litrów/ godz.– 10 pkt.**Powyżej 2 litrów/ godz.– **0** pkt.  |  |
| **4** | Pojemniki na wodę, ścieki i odpady w powierzchni analizatora (co nie zwiększa dodatkowej powierzchni zainstalowanego aparatu) | **TAK - 10 pkt.**NIE - **0** pkt. |  |

\*- opisu dokonuje Wykonawca

 Podpis