**Załącznik nr 1C**

**PARAMETRY OCENIANE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr /Warunek** | **Zakres**  **punktów** | **Wartość**  **oferowana- opisać\*** |
| **1** | Moduł ISE stanowi integralną część analizatora. Wydajność min. 100 testów na godzinę. | **TAK- 10 pkt.**  NIE - **0** pkt. |  |
| **2** | Elektrody ( Na, K, Cl) – bezobsługowe, pomiar techniką potencjometrii bezpośredniej | **TAK- 10pkt.**  NIE - **0** pkt. |  |
| **3** | Zużycie wody:  - poniżej 2 litrów na godzinę pracy analizatora  - powyżej 2 litrów na godzinę pracy analizatora | **Poniżej 2 litrów/ godz.– 10 pkt.**  Powyżej 2 litrów/ godz.– **0** pkt. |  |
| **4** | Pojemniki na wodę, ścieki i odpady w powierzchni analizatora (co nie zwiększa dodatkowej powierzchni zainstalowanego aparatu) | **TAK - 10 pkt.**  NIE - **0** pkt. |  |

\*- opisu dokonuje Wykonawca

Podpis